int soundsensor = 2;

int LED = 3;

void setup() {

pinMode (soundsensor,INPUT);

pinMode (LED, OUTPUT) ;

}

void loop() {

int statussensor = digitalRead (soundsensor);

if (statussensor == 1)

{

digitalWrite (LED, HIGH);

}

else

{

digitalWrite (LED, LOW);

}

}